Bridge knx:ip:bridge [ 
	ipAddress="192.168.178.222", 
	portNumber=3671, 
	type="TUNNEL", 
	readingPause=50,
	readRetriesLimit=3, 
	autoReconnectPeriod=60,
	localSourceAddr="0.0.0"
] {
	// Thing device Busspannungsversorgung "KNX Spannungsversorgung" [
	//     address="1.1.1",
	//     fetch=true,
	//     pingInterval=300,
	//     readInterval=3600
	// ] {
	//     Type number        : Bus_Spannung		"Bus Spannung"			[ ga="14.027:<2/0/0" ]
	// 	Type number        : Bus_Strom			"Bus Strom"				[ ga="14.019:<2/0/1" ]
	// 	Type switch        : Buswert_Anfordern	"Buswerte anfordern"	[ ga="1.001:2/0/4" ]
	// }

 	Thing device Systemgeraete 								"Systemgeräte" [
	]{
	Type switch		: TagNacht								"Tag / Nacht"						[ ga="1.002:<0/0/4" ]
	}

	Thing device Dimmaktor1 								"Dimmaktor 1" [
		address="1.1.5",
		fetch=true,
	pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type dimmer		: DA1_Kanal_A_dimmen				"Flur Spots oben"					[ switch="1.001:1/0/0+<1/1/0", position="5.001:1/3/0+<1/4/0", increaseDecrease="3.007:1/2/0" ]
		Type dimmer		: DA1_Kanal_B_dimmen				"Flur Spots unten"					[ switch="1.001:1/0/1+<1/1/1", position="5.001:1/3/1+<1/4/1", increaseDecrease="3.007:1/2/1" ]
		Type dimmer		: DA1_Kanal_C_dimmen				"Wohnzimmer Spots TV"				[ switch="1.001:1/0/2+<1/1/2", position="5.001:1/3/2+<1/4/2", increaseDecrease="3.007:1/2/2" ]
		Type dimmer		: DA1_Kanal_D_dimmen				"Wohnzimmer Spots Mitte"			[ switch="1.001:1/0/3+<1/1/3", position="5.001:1/3/3+<1/4/3", increaseDecrease="3.007:1/2/3" ]
	}

	Thing device Dimmaktor2 								"Dimmaktor 2" [
		address="1.1.6",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type dimmer		: DA2_Kanal_A_dimmen				"Wohnzimmer Spots Essen"			[ switch="1.001:1/0/4+<1/1/4", position="5.001:1/3/4+<1/4/4", increaseDecrease="3.007:1/2/4" ]
		Type dimmer		: DA2_Kanal_B_dimmen				"Schlafzimmer Spots"				[ switch="1.001:1/0/5+<1/1/5", position="5.001:1/3/5+<1/4/5", increaseDecrease="3.007:1/2/5" ]
		Type dimmer		: DA2_Kanal_C_dimmen				"Kinderzimmer Spots"				[ switch="1.001:1/0/6+<1/1/6", position="5.001:1/3/6+<1/4/6", increaseDecrease="3.007:1/2/6" ]
		Type dimmer		: DA2_Kanal_D_dimmen				"Badezimmer Spots"					[ switch="1.001:1/0/7+<1/1/7", position="5.001:1/3/7+<1/4/7", increaseDecrease="3.007:1/2/7" ]
	}

	Thing device Schaltaktor1 								"Schaltaktor 1 16-fach" [
		address="1.1.15",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type switch		: SA1_Kanal_A_schalten				"WC Spiegelschrank"					[ ga="1.001:2/0/100+<2/1/100" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_B_schalten				"Büro Deckenspots"					[ ga="1.001:2/0/101+<2/1/101" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_C_schalten				"Licht Dachboden"					[ ga="1.001:2/0/102+<2/1/102" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_D_schalten				"Licht Treppengeländer"				[ ga="1.001:2/0/103+<2/1/103" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_E_schalten				"Licht Hauseingang Außen"			[ ga="1.001:2/0/104+<2/1/104" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_F_schalten				"Licht Esstischlampe"				[ ga="1.001:2/0/105+<2/1/105" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_G_schalten				"Küche Deckenspots"					[ ga="1.001:2/0/106+<2/1/106" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_H_schalten				"Defekt"							[ ga="1.001:2/0/107+<2/1/107" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_I_schalten				"Licht Küchenzeile"					[ ga="1.001:2/0/108+<2/1/108" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_J_schalten				"Steckdose Couch Ecke 1"			[ ga="1.001:2/0/109+<2/1/109" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_K_schalten				"Steckdose WZ Fenster vorne 1"		[ ga="1.001:2/0/110+<2/1/110" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_L_schalten				"Steckdose Flur unten Regal 1"		[ ga="1.001:2/0/111+<2/1/111" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_M_schalten				"Steckdose Büro Fenster mitte"		[ ga="1.001:2/0/112+<2/1/112" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_N_schalten				"Steckdose SZ Bett rechts"			[ ga="1.001:2/0/113+<2/1/113" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_O_schalten				"Steckdose SZ Bett links"			[ ga="1.001:2/0/114+<2/1/114" ]
		Type switch		: SA1_Kanal_P_schalten				"Steckdose SZ Fenster links"		[ ga="1.001:2/0/115+<2/1/115" ]
	}

	Thing device Schaltaktor2								 "Schaltaktor 2 12-fach" [
		address="1.1.20",
		fetch=false,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type switch		: SA2_Kanal_A_schalten				"Waschmaschine"				[ ga="1.001:2/0/0+<2/1/0" ]
		Type number		: SA2_Kanal_A_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/0" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_A_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/0" ]
		Type number		: SA2_Kanal_A_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/0" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_A_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/0" ]
		Type number		: SA2_Kanal_A_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/0" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_B_schalten				"Trockner"					[ ga="1.001:2/0/1+<2/1/1" ]
		Type number		: SA2_Kanal_B_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/1" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_B_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/1" ]
		Type number		: SA2_Kanal_B_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/1" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_B_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/1" ]
		Type number		: SA2_Kanal_B_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/1" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_C_schalten				"Klingel"					[ ga="1.001:2/0/2+<2/1/2" ]
		Type number		: SA2_Kanal_C_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/2" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_C_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/2" ]
		Type number		: SA2_Kanal_C_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/2" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_C_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/2" ]
		Type number		: SA2_Kanal_C_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/2" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_D_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/3+<2/1/3" ]
		Type number		: SA2_Kanal_D_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/3" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_D_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/3" ]
		Type number		: SA2_Kanal_D_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/3" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_D_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/3" ]
		Type number		: SA2_Kanal_D_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/3" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_E_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/4+<2/1/4" ]
		Type number		: SA2_Kanal_E_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/4" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_E_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/4" ]
		Type number		: SA2_Kanal_E_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/4" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_E_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/4" ]
		Type number		: SA2_Kanal_E_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/4" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_F_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/5+<2/1/5" ]
		Type number		: SA2_Kanal_F_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/5" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_F_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/5" ]
		Type number		: SA2_Kanal_F_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/5" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_F_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/5" ]
		Type number		: SA2_Kanal_F_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/5" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_G_schalten				"Flur oben Treppenwand"		[ ga="1.001:2/0/6+<2/1/6" ]
		Type number		: SA2_Kanal_G_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/6" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_G_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/6" ]
		Type number		: SA2_Kanal_G_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/6" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_G_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/6" ]
		Type number		: SA2_Kanal_G_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/6" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_H_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/7+<2/1/7" ]
		Type number		: SA2_Kanal_H_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/7" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_H_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/7" ]
		Type number		: SA2_Kanal_H_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/7" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_H_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/7" ]
		Type number		: SA2_Kanal_H_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/7" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_I_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/8+<2/1/8" ]
		Type number		: SA2_Kanal_I_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/8" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_I_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/8" ]
		Type number		: SA2_Kanal_I_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/8" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_I_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/8" ]
		Type number		: SA2_Kanal_I_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/8" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_J_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/9+<2/1/9" ]
		Type number		: SA2_Kanal_J_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/9" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_J_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/9" ]
		Type number		: SA2_Kanal_J_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/9" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_J_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/9" ]
		Type number		: SA2_Kanal_J_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/9" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_K_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/10+<2/1/10" ]
		Type number		: SA2_Kanal_K_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/10" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_K_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/10" ]
		Type number		: SA2_Kanal_K_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/10" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_K_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/10" ]
		Type number		: SA2_Kanal_K_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/10" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_L_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/11+<2/1/11" ]
		Type number		: SA2_Kanal_L_Betriebsstunden									[ ga="7:007:2/2/11" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_L_Betriebsstunden_reset								[ ga="1:003:2/3/11" ]
		Type number		: SA2_Kanal_L_aktuelle_Leistung									[ ga="14:056:2/4/11" ]
		Type switch		: SA2_Kanal_L_Stromzaeler_reset									[ ga="1.003:2/5/11" ]
		Type number		: SA2_Kanal_L_Stromzaeler										[ ga="13.013:2/6/11" ]
	}

	Thing device Schaltaktor3 "Schaltaktor 3 8-fach" [
		address="1.1.16",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type switch		: SA3_Kanal_A_schalten				"Licht Hauseingang"			[ ga="1.001:2/0/116+<2/1/116" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_B_schalten				"Licht Garagentor"			[ ga="1.001:2/0/117+<2/1/117" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_C_schalten				"Licht Garagentür"			[ ga="1.001:2/0/118+<2/1/118" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_D_schalten				"Licht Mülltonnen"			[ ga="1.001:2/0/119+<2/1/119" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_E_schalten				"Steckdosen Hauseingang"	[ ga="1.001:2/0/120+<2/1/120" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_F_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/121+<2/1/121" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_G_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/122+<2/1/122" ]
		Type switch		: SA3_Kanal_H_schalten				" "							[ ga="1.001:2/0/123+<2/1/123" ]
	}

	Thing device Heizungsaktor "Heizungsaktor" [
		address="1.1.25",
		fetch=true,
		pingInterval=200,
		readInterval=2000
	] {
		Type number		: HA_Kanal_A_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/0" ]
		Type number		: HA_Kanal_A_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/0" ]
		Type number		: HA_Kanal_A_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/0" ]
		Type number		: HA_Kanal_A_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/0" ]
		Type number		: HA_Kanal_B_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/1" ]
		Type number		: HA_Kanal_B_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/1" ]
		Type number		: HA_Kanal_B_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/1" ]
		Type number		: HA_Kanal_B_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/1" ]
		Type number		: HA_Kanal_C_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/2" ]
		Type number		: HA_Kanal_C_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/2" ]
		Type number		: HA_Kanal_C_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/2" ]
		Type number		: HA_Kanal_C_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/2" ]
		Type number		: HA_Kanal_D_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/3" ]
		Type number		: HA_Kanal_D_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/3" ]	//[ ga="9.001:6/0/3+6/0/3" ]
		Type number		: HA_Kanal_D_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/3" ]
		Type number		: HA_Kanal_D_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/3" ]
		Type number		: HA_Kanal_E_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/4" ]
		Type number		: HA_Kanal_E_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/4" ]	//[ ga="9.001:6/0/4+6/0/4" ]
		Type number		: HA_Kanal_E_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/4" ]
		Type number		: HA_Kanal_E_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/4" ]
		Type number		: HA_Kanal_F_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/5" ]
		Type number		: HA_Kanal_F_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/5" ]
		Type number		: HA_Kanal_F_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/5" ]
		Type number		: HA_Kanal_F_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/5" ]
		Type number		: HA_Kanal_G_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/6" ]
		Type number		: HA_Kanal_G_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/6" ]
		Type number		: HA_Kanal_G_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/6" ]
		Type number		: HA_Kanal_G_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/6" ]
		// Type number		: HA_Kanal_H_Stellwert									[ ga="5.001:6/1/7" ]
		// Type number		: HA_Kanal_H_Sollwert_Komfort							[ ga="9.001:6/0/7" ]
		// Type number		: HA_Kanal_H_Betriebsartvorwahl							[ ga="20.102:6/2/7" ]
		// Type number		: HA_Kanal_H_HVAC_Status								[ ga="20.102:6/3/7" ]
	}

	Thing device Rolladenaktor "Rolladenaktor" [
		address="1.1.28",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		// Type rollershutter : Rollo_Kanal_A				"Rollade Badezimmer"		[ upDown="1.008:4/1/0", stopMove="1.010:4/2/0", position="5.001:4/3/0+<4/4/0" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_B				"Rollade Esszimmer"			[ upDown="1.008:4/1/1", stopMove="1.010:4/2/1", position="5.001:4/3/1+<4/4/1" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_C				"Rollade Wohnzimmer"		[ upDown="1.008:4/1/2", stopMove="1.010:4/2/2", position="5.001:4/3/2+<4/4/2" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_D				"Rollade Küche"				[ upDown="1.008:4/1/3", stopMove="1.010:4/2/3", position="5.001:4/3/3+<4/4/3" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_E				"Rollade Büro"				[ upDown="1.008:4/1/4", stopMove="1.010:4/2/4", position="5.001:4/3/4+<4/4/4" ]
		// Type rollershutter : Rollo_Kanal_F				"Rollade Kinderzimmer"			[ upDown="1.008:4/1/5", stopMove="1.010:4/2/5", position="5.001:4/3/5+<4/4/5" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_G				"Rollade Schlafen Rechts"	[ upDown="1.008:4/1/6", stopMove="1.010:4/2/6", position="5.001:4/3/6+<4/4/6" ]
		Type rollershutter : Rollo_Kanal_H				"Rollade Schlafen Links"	[ upDown="1.008:4/1/7", stopMove="1.010:4/2/7", position="5.001:4/3/7+<4/4/7" ]
	}

	Thing device Binaeraktor 							"Binäraktor" [
		address="1.1.30",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	] {
		Type switch	: BA_Kanal_A						"Türklingel"				[ ga="1.001:5/0/0" ]
		Type switch	: BA_Kanal_B						"Haustüre"					[ ga="1.001:5/0/1" ]
		Type switch	: BA_Kanal_C						"Fenster Bad"				[ ga="1.001:5/0/2" ]
		Type switch	: BA_Kanal_D						"Fenster Esszimmer Links"	[ ga="1.001:5/0/3" ]
		Type switch	: BA_Kanal_E						"Fenster Esszimmer Rechts"	[ ga="1.001:5/0/4" ]
		Type switch	: BA_Kanal_F						"Fenster Wohnzimmer"		[ ga="1.001:5/0/5" ]
		Type switch	: BA_Kanal_G						"Fenster Küche"				[ ga="1.001:5/0/6" ]
		Type switch	: BA_Kanal_H						"Fenster Kinderzimmer"		[ ga="1.001:5/0/7" ]
		Type switch	: BA_Kanal_I						"Fenster Schlafen 1"		[ ga="1.001:5/0/8" ]
		Type switch	: BA_Kanal_J						"Fenster Schlafen 2"		[ ga="1.001:5/0/9" ]
		Type switch	: BA_Kanal_K						"Fenster Büro"				[ ga="1.001:5/0/10" ]
		Type switch	: BA_Kanal_L						"Kellerlichtschalter"		[ ga="1.001:5/0/11" ]
		Type switch	: BA_Kanal_M						""							[ ga="1.001:5/0/12" ]
		Type switch	: BA_Kanal_N						""							[ ga="1.001:5/0/13" ]
		Type switch	: BA_Kanal_O						""							[ ga="1.001:5/0/14" ]
		Type switch	: BA_Kanal_P						""							[ ga="1.001:5/0/15" ]
	}

	Thing device PM_Bad 								"Präsentsmelder Badezimmer" [
		address="1.1.46",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Bad							"Präsenz Badezimmer"		[ ga="1.001:<0/2/4" ]
		Type number	:	Helligkeit_Bad					"Helligkeit Badezimmer"		[ ga="9.004:<0/4/4"]
	}

	Thing device PM_Flur_unten 							"Präsenzmelder Flur unten" [
		address="1.1.41",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Flur_unten					"Präsenz Flur unten"		[ ga="1.001:<0/2/1" ]
		Type number	:	Helligkeit_Flur_unten			"Helligkeit Flur unten"		[ ga="9.004:<0/4/1"]
	}

	Thing device PM_Flur_oben 							"Präsenzmelder Flur oben" [
	address="1.1.42",
	fetch=true,
	pingInterval=300,
	readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Flur_oben					"Präsenz Flur oben"			[ ga="1.001:<0/2/2" ]
		Type number	:	Helligkeit_Flur_oben			"Helligkeit Flur unten"		[ ga="9.004:<0/4/2"]
	}

	Thing device PM_Wohnzimmer 							"Präsenzmelder Wohnzimmer" [
		address="1.1.40",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Wohnzimmer					"Präsenz Wohnzimmer"		[ ga="1.001:<0/2/3" ]
		Type number	:	Helligkeit_Wohnzimmer			"Helligkeit Flur unten"		[ ga="9.004:<0/4/3"]
	}

	Thing device PM_Schlafzimmer 						"Präsenzmelder Schlafzimmer" [
		address="1.1.43",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Schlafzimmer					"Präsenz Schlafzimmer"		[ ga="1.001:<0/2/7" ]
		Type number	:	Helligkeit_Schlafzimmer			"Helligkeit Schlafzimmer"	[ ga="9.004:<0/4/7"]
	}

		Thing device PM_Hauseingang 					"Präsenzmelder Hauseingang" [
		address="1.1.44",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Hauseingang					"Präsenz Hauseingang"		[ ga="1.001:<0/2/0" ]
		Type number	:	Helligkeit_Hauseingang			"Helligkeit Hauseingang"	[ ga="9.004:<0/4/0"]
	}

		Thing device PM_Kinderzimmer 						"Präsenzmelder Kinderzimmer" [
		address="1.1.45",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	PM_Kinderzimmer					"Präsenz Kinderzimmer"			[ ga="1.001:<0/2/6" ]
		Type number	:	Helligkeit_Kinderzimmer			"Helligkeit Kinderzimmer"		[ ga="9.004:<0/4/6"]
	}

	Thing device Bewegungsmelder_Garage 				"Bewegungsmelder Garage" [
		address="1.1.50",
		fetch=true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type switch	:	Ausgang_Licht_Schalten				"Ausgang_Licht_Schalten"			[ga="1.001:<0/3/0"]
		Type switch	:	Eingang_Licht_Schalten				"Eingang_Licht_Schalten"			[ga="1.001:0/3/1"]
		Type switch	:	Ausgang_Praesenz					"Ausgang_Praesenz"					[ga="1.001:<0/3/2"]
		Type switch	:	Ausgang_Nahfeld						"Ausgang_Nahfeld"					[ga="1.001:<0/3/3"]
		Type number	:	Helligkeit_Hauseingang_aussen		"Helligkeit Hauseingang aussen"		[ga="9.004:<0/3/4"]
	}

	Thing device Glastaster_Smart_Schlafzimmer 			"Glastaster Smart Schlafzimmer" [
		address="1.1.55",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Schlafzimmer		"Ist-Temperatur Schlafzimmer"	[ga="9.001:<6/5/2"]
	}

	Thing device Glastaster_Smart_Wohnzimmer 			"Glastaster Smart Wohnzimmer" [
		address="1.1.56",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Wohnzimmer		"Ist-Temperatur Wohnzimmer"	[ga="9.001:<6/5/4"]
	}

	Thing device Glastaster_Smart_Buero 				"Glastaster Smart Büro" [
		address="1.1.57",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Buero			"Ist-Temperatur Büro"	[ga="9.001:<6/5/1"]
	}

	Thing device Glastaster_Smart_Bad 					"Taster Light Bad" [
		address="1.1.58",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Bad				"Ist-Temperatur Bad"	[ga="9.001:<6/5/3"]
	}

	Thing device Taster_Light_Kueche 					"Taster Light Küche" [
		address="1.1.60",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Kueche			"Ist-Temperatur Küche"	[ga="9.001:<6/5/6"]
	}

	Thing device Taster_Light_Mancave 					"Taster Light Kinderzimmer" [
	address="1.1.62",
	fetch= true,
	pingInterval=300,
	readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Mancave			"Ist-Temperatur Kinderzimmer"	[ga="9.001:<6/5/0"]
	}

	Thing device Taster_Light_Hauseingang 				"Taster Light Hauseingang" [
		address="1.1.63",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
		Type number:	Ist-Temperatur_Hauseingang		"Ist-Temperatur Hauseingang"	[ga="9.001:<6/5/5"]
	}
	//LED Dimmer Verknüpfung
	Thing device LED_Controller_1						"LED Controller Wohnzimmer RGB / Flur Unten WW" [
		address="1.1.10",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
	Type color		:LED_RGB1_HSV						"LED RGB Wohnzimmer"				[hsb="232.600:3/0/11+<3/0/12", switch="1.001:3/0/0+<3/0/3", position="5.001:3/0/2+<3/0/4", increaseDecrease="3.007:3/0/1" ]
	Type dimmer		:LED_DA1_Kanal_D					"LED Flur unten"					[switch="1.001:3/5/0+<3/5/3", position="5.001:3/5/2+<3/5/4", increaseDecrease="3.007:3/5/1" ]
	}

	Thing device LED_Controller_2						"LED Controller BAdezimmer Wanne RGB / Schlafzimmer WW" [
		address="1.1.11",
		fetch= true,
		pingInterval=300,
		readInterval=3600
	]{
	Type color		:LED_RGB2_HSV						"LED RGB Wanne"						[hsb="232.600:3/1/11+<3/1/12", switch="1.001:3/1/0+<3/1/3", position="5.001:3/1/2+<3/1/4", increaseDecrease="3.007:3/1/1" ]
	Type dimmer		:LED_DA2_Kanal_D					"LED Schlafzimmer"					[switch="1.001:3/6/0+<3/6/3", position="5.001:3/6/2+<3/6/4", increaseDecrease="3.007:3/6/1" ]
	}

	Thing device Feuermelder 							"Feuermelder" [
	address="1.1.80",
	fetch=true,
	pingInterval=300,
	readInterval=3600
	]{
	Type switch	:	Feuermelder_Alarm					"Feueralarm an"						[ga="1.001:<0/5/0"]
	}
}
	// Wetterapp Verknüpfung
	// Bridge weatherunderground:bridge:api "API" [ apikey="XXXXXXXXXXXX" ] {
        // Thing weather Velbert "Wetter Velbert" [ location="Velbert", language="DL", refresh=15 ]
	// }