//Weihnachtsbeleuchtung Steckdosensteuerung nach Uhrzeit
rule "Steckdose Hauseingang um 16:45 Uhr einschalten"
when
    Time cron "0 45 16 * * ?"  // Um 16:45 Uhr
then
	if (settings_SteckdoseAutomatik==ON)
	{
		Schaltaktor3_8Fach_SA3_Kanal_C_Schalten.sendCommand(ON)
	}
end

rule "Steckdose Hauseingang um 23:00 Uhr ausschalten"
when
    Time cron "0 0 23 * * ?"  // Um 23:00 Uhr
then
	if (settings_SteckdoseAutomatik==ON)
	{
		Schaltaktor3_8Fach_SA3_Kanal_C_Schalten.sendCommand(OFF)
	}
end